|  |  |
| --- | --- |
| **Politechnika Świętokrzyska** | |
| Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki | |
| **Niezawodność Systemów Komputerowych** | Temat projektu: **Inteligentny system sterowania domem (Smart Home)** |
| Skład zespołu:   * Przemysław Kałuziński * Michał Kaczor * Jakub Kuśmierczyk | Data wykonania:  12.10.2025r. |

**1. Opis ogólny systemu**

Projektowany system komputerowy stanowi **inteligentny system sterowania domem (Smart Home)**, który umożliwia automatyczne sterowanie i monitorowanie najważniejszych funkcji budynku – oświetlenia, bezpieczeństwa oraz dostępu do budynku.  
System został zaprojektowany w oparciu o **osiem elementów nieodnawialnych**, które po awarii wymagają wymiany.  
Całość jest zintegrowana poprzez **sieć Wi-Fi** oraz **lokalny kontroler (hub)**, który zarządza wszystkimi urządzeniami.

System ma na celu:

* zwiększenie komfortu użytkowników (np. automatyczne włączanie światła, sterowanie temperaturą),
* poprawę bezpieczeństwa (alarm, zamek elektroniczny, kamera),
* zwiększenie efektywności energetycznej (sterowanie ogrzewaniem i oświetleniem).

**2. Zasada działania systemu**

1. **Centralny kontroler (hub)** gromadzi dane z czujników i urządzeń oraz przetwarza je zgodnie z ustalonymi regułami automatyki.
2. Po wykryciu określonego zdarzenia (np. ruchu, otwarcia drzwi, przekroczenia temperatury) kontroler wysyła odpowiednie polecenie do urządzeń wykonawczych, np. włączenia oświetlenia, zamknięcia drzwi lub aktywacji alarmu.
3. Wszystkie elementy komunikują się ze sobą za pośrednictwem **routera Wi-Fi**, tworząc lokalną sieć komputerową.
4. Użytkownik ma dostęp do systemu za pomocą aplikacji mobilnej lub przeglądarki internetowej, dzięki czemu może sterować domem zdalnie i otrzymywać powiadomienia.
5. System działa automatycznie, a w przypadku utraty połączenia z Internetem nadal może wykonywać zaprogramowane scenariusze lokalne.

**3. Opis poszczególnych elementów systemu**

**1. Centralny kontroler (Hub domowy)**

**Przykład rzeczywisty:** *Raspberry Pi 4 Model B*

**Funkcja:**  
Stanowi centrum zarządzania całym systemem. Odpowiada za gromadzenie danych z urządzeń, ich analizę oraz wykonywanie reguł automatyki.

**Zasada działania:**

* Na urządzeniu zainstalowany jest system operacyjny (np. Home Assistant OS lub OpenHAB).
* Hub komunikuje się z urządzeniami przez sieć Wi-Fi lub Ethernet.
* Steruje oświetleniem, zamkiem, termostatem i systemem alarmowym.
* Przetwarza dane lokalnie i umożliwia dostęp zdalny przez aplikację mobilną.

**Dane techniczne:**

* Procesor: Broadcom BCM2711 Quad-core 1.5 GHz
* RAM: 4 GB
* Łączność: Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet
* Pobór mocy: ok. 7 W
* MTTF (szacowany): 100 000 h

**2. System alarmowy (Wi-Fi)**

**Przykład rzeczywisty:** *Ring Alarm (2nd Gen)* lub *SimpliSafe Base Station*

**Funkcja:**  
Zapewnia bezpieczeństwo budynku poprzez wykrywanie włamań i nieautoryzowanego dostępu oraz informowanie użytkownika o zagrożeniach.

**Zasada działania:**

* System składa się z centrali alarmowej, czujników otwarcia drzwi/okien, czujek ruchu oraz syreny.
* W przypadku wykrycia zdarzenia alarmowego, centrala uruchamia syrenę i wysyła powiadomienie do użytkownika oraz do huba.
* Łączy się z routerem Wi-Fi, co umożliwia integrację z resztą systemu i sterowanie z aplikacji mobilnej.
* Może automatycznie uzbrajać się lub rozbrajać w zależności od obecności domowników.

**Dane techniczne:**

* Zasilanie: sieciowe z akumulatorem awaryjnym
* Łączność: Wi-Fi 2.4 GHz, opcjonalnie GSM
* Syrena: ≥100 dB
* MTTF (szacowany): 40 000 h

**3. Router Wi-Fi (sieć domowa)**

**Przykład rzeczywisty:** *TP-Link Archer AX50 (Wi-Fi 6)*

**Funkcja:**  
Stanowi podstawowy element sieci komunikacyjnej – łączy wszystkie urządzenia w sieć lokalną i zapewnia dostęp do Internetu.

**Zasada działania:**

* Odpowiada za komunikację między hubem a pozostałymi urządzeniami (kamera, termostat, alarm, zamek).
* Zapewnia obsługę protokołu IP, DHCP oraz szyfrowanie transmisji (WPA2/WPA3).
* Może obsługiwać równocześnie wiele urządzeń (do 30–50 połączeń).

**Dane techniczne:**

* Standard: IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
* Przepustowość: do 3000 Mb/s
* Porty: 1x WAN, 4x LAN
* Zasilanie: 12 V DC
* MTTF (szacowany): 50 000 h

**4. Inteligentny termostat**

**Przykład rzeczywisty:** *Google Nest Learning Thermostat (T3007ES)*

**Funkcja:**  
Reguluje temperaturę wewnątrz budynku, ucząc się nawyków użytkowników i dostosowując harmonogram ogrzewania lub chłodzenia.

**Zasada działania:**

* Łączy się z centralnym hubem przez Wi-Fi.
* Mierzy temperaturę i wysyła dane do systemu.
* Automatycznie steruje systemem grzewczym lub klimatyzacją.
* Pozwala na zdalne sterowanie i monitorowanie zużycia energii.

**Dane techniczne:**

* Zasilanie: 24 V (z sieci HVAC)
* Zakres temperatur: 9–32°C
* Łączność: Wi-Fi 802.11b/g/n
* MTTF (szacowany): 60 000 h

**5. Inteligentna żarówka LED**

**Przykład rzeczywisty:** *Philips Hue White and Color Ambiance A19*

**Funkcja:**  
Pozwala na zdalne sterowanie oświetleniem – włączanie, wyłączanie, ściemnianie oraz zmianę koloru.

**Zasada działania:**

* Komunikuje się z hubem przez Wi-Fi (lub przez mostek Hue Bridge).
* Reaguje na komendy automatyki (np. włączenie po wykryciu ruchu).
* Może działać według harmonogramu lub w zależności od pory dnia.

**Dane techniczne:**

* Strumień świetlny: 800 lm
* Pobór mocy: 9,5 W
* Trwałość: 25 000 h
* Komunikacja: Zigbee / Wi-Fi
* MTTF: 25 000 h

**6. Inteligentny zamek do drzwi**

**Przykład rzeczywisty:** *August Wi-Fi Smart Lock (4th Gen)*

**Funkcja:**  
Umożliwia zdalne otwieranie i zamykanie drzwi oraz kontrolę dostępu do budynku.

**Zasada działania:**

* Zamek montowany od wewnętrznej strony drzwi.
* Łączy się przez Wi-Fi z hubem i aplikacją użytkownika.
* Może automatycznie blokować lub odblokowywać drzwi w zależności od lokalizacji właściciela (geofencing).
* Zapamiętuje historię wejść i wyjść.

**Dane techniczne:**

* Zasilanie: 4x bateria AA
* Łączność: Wi-Fi 2.4 GHz
* Czas pracy na bateriach: ~6 miesięcy
* MTTF (szacowany): 40 000 h

**7. Czujnik ruchu (Wi-Fi)**

**Przykład rzeczywisty:** *Shelly Motion 2*

**Funkcja:**  
Wykrywa obecność osób i ruch w pomieszczeniu; umożliwia aktywowanie scen automatyki, np. włączanie światła lub alarmu.

**Zasada działania:**

* Łączy się z hubem przez Wi-Fi.
* Wykorzystuje czujnik PIR (podczerwieni) do detekcji ruchu.
* Może dodatkowo mierzyć temperaturę i natężenie światła.
* Działa na baterii i przesyła dane tylko przy zmianach stanu, oszczędzając energię.

**Dane techniczne:**

* Zasilanie: bateria Li-ion (ładowalna)
* Zasięg detekcji: do 9 m
* Łączność: Wi-Fi 2.4 GHz
* Czas pracy: do 24 miesięcy
* MTTF (szacowany): 17 520 h (ok. 2 lata)

**8. Kamera IP do monitoringu**

**Przykład rzeczywisty:** *Wyze Cam v3*

**Funkcja:**  
Rejestruje obraz i dźwięk w czasie rzeczywistym oraz umożliwia zdalny podgląd z aplikacji mobilnej.

**Zasada działania:**

* Kamera Wi-Fi przesyła obraz do huba i aplikacji użytkownika.
* Posiada czujnik ruchu i tryb nocny (IR).
* Może nagrywać materiał na kartę microSD lub do chmury.
* Wysyła powiadomienia o wykryciu ruchu lub dźwięku.

**Dane techniczne:**

* Rozdzielczość: 1080p Full HD
* Kąt widzenia: 130°
* Łączność: Wi-Fi 2.4 GHz
* Zasilanie: 5 V DC (microUSB)
* MTTF (szacowany): 30 000 h